<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Jsfs="1" Version="3.2" Xmmc="张家港市建筑工务处赵庄小学电力设施工程">
<QtXinXi>
<QtXinXiMx Mc="招标代理费" Zhi="0"/>
</QtXinXi>
<ZhaoBiaoXx BzTime="2020-04-08" Bzr="顾林英" FhTime="2020-04-08" Fhr="沙峰" Zbr="张家港市建筑工务处" ZbrDb="0" Zxr="江苏金港项目管理有限公司" ZxrDb="赵苹"/>
<Dxgcxx Aqwmf="0" Dxgcbh="01" Dxgcmc="张家港市建筑工务处赵庄小学电力设施工程" Gf="0" Je="0" Zgj="0">
<Dwgcxx DogNum="161618808269" Dwgcbh="001" Dwgcmc="张家港市建筑工务处赵庄小学电力设施工程" MachineKey="60:45:CB:6F:B3:94" SoftName="南京未来高新技术有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
<Fywj/>
<Gfsj>
<GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1"/>
<GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1"/>
<GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2"/>
<GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3"/>
<GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2"/>
<GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3"/>
</Gfsj>
<Qdxm>
<QdBt Bz="" Je="0" Mc="变配电设施" Xh="1" Zgj="0">
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="变压器SCB12-630/10.5" Qdbm="030401002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="1" Xmtz="1.名称：变压器。&#xD;&#xA;2.型号：SCB12-630/10.5，具体参数见图纸。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：含变压器基础设施安装。&#xD;&#xA;4.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;5.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="进线计量(一)柜1H-1" Qdbm="030402017001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="2" Xmtz="1.名称：进线计量(一)柜1H-1。&#xD;&#xA;2.型号：KYN28A-12型，柜体宽*深*高(mm)：1000*1500*2300。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="PT柜1H-2" Qdbm="030402017002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="3" Xmtz="1.名称：PT柜1H-2。&#xD;&#xA;2.型号：KYN28A-12型，柜体宽*深*高(mm)：800*1500*2300。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="出线柜1H-3" Qdbm="030402017003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="4" Xmtz="1.名称：出线柜1H-3&#xD;&#xA;2.型号：KYN28A-12型，柜体宽*深*高(mm)：800*1500*2300。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="进线计量(二)柜2H-1" Qdbm="030402017004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="5" Xmtz="1.名称：进线计量(二)柜2H-1。&#xD;&#xA;2.型号：KYN28A-12型，柜体宽*深*高(mm)：1000*1500*2300。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="PT柜2H-2" Qdbm="030402017005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="6" Xmtz="1.名称：PT柜2H-2。&#xD;&#xA;2.型号：KYN28A-12型，柜体宽*深*高(mm)：800*1500*2300。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="出线柜2H-3" Qdbm="030402017006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="7" Xmtz="1.名称：出线柜2H-3&#xD;&#xA;2.型号：KYN28A-12型，柜体宽*深*高(mm)：800*1500*2300。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="密集型母线槽KFM-1000A" Qdbm="030403006006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16" Xh="8" Xmtz="1.名称：密集型母线槽。&#xD;&#xA;2.规格：KFM-1000A。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="进线柜1L-1" Qdbm="030404004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="9" Xmtz="1.名称：进线柜1L-1。&#xD;&#xA;2.规格：MNS-0.4KV型抽屉式，柜体宽*深(mm)：1000*1000。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电容柜1L-2" Qdbm="030404004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="10" Xmtz="1.名称：电容柜1L-2。&#xD;&#xA;2.规格：MNS-0.4KV型抽屉式，柜体宽*深(mm)：800*1000。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="馈电柜1L-3" Qdbm="030404004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="11" Xmtz="1.名称：馈电柜1L-3。&#xD;&#xA;2.规格：MNS-0.4KV型抽屉式，柜体宽*深(mm)：600*1000。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="馈电柜1L-4" Qdbm="030404004004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="12" Xmtz="1.名称：馈电柜1L-4。&#xD;&#xA;2.规格：MNS-0.4KV型抽屉式，柜体宽*深(mm)：600*1000。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="馈电柜1L-5" Qdbm="030404004005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="13" Xmtz="1.名称：馈电柜1L-5。&#xD;&#xA;2.规格：MNS-0.4KV型抽屉式，柜体宽*深(mm)：600*1000。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="进线柜2L-1" Qdbm="030404004008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="14" Xmtz="1.名称：进线柜2L-1。&#xD;&#xA;2.规格：MNS-0.4KV型抽屉式，柜体宽*深(mm)：1000*1000。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="母联柜2L-2" Qdbm="030404004010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="15" Xmtz="1.名称：母联柜2L-2。&#xD;&#xA;2.规格：MNS-0.4KV型抽屉式，柜体宽*深(mm)：1000*1000。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电容柜2L-3" Qdbm="030404004009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="16" Xmtz="1.名称：电容柜2L-3。&#xD;&#xA;2.规格：MNS-0.4KV型抽屉式，柜体宽*深(mm)：800*1000。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="馈电柜2L-4" Qdbm="030404004011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="17" Xmtz="1.名称：馈电柜2L-4。&#xD;&#xA;2.规格：MNS-0.4KV型抽屉式，柜体宽*深(mm)：600*1000。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="馈电柜2L-5" Qdbm="030404004012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="18" Xmtz="1.名称：馈电柜2L-5。&#xD;&#xA;2.规格：MNS-0.4KV型抽屉式，柜体宽*深(mm)：800*1000。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="馈电柜2L-6" Qdbm="030404004013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="19" Xmtz="1.名称：馈电柜2L-6。&#xD;&#xA;2.规格：MNS-0.4KV型抽屉式，柜体宽*深(mm)：600*1000。&#xD;&#xA;3.基础型钢形式、规格：热镀锌8#槽钢制作安装。&#xD;&#xA;4.成品单台系统配置：详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;5.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;6.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;7.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="直流电源柜" Qdbm="030404013001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="20" Xmtz="1.名称：直流电源柜。&#xD;&#xA;2.型号：24Ah，DC220V。&#xD;&#xA;3.详见电气施工图中的系统配置，箱内按规定配线及配置。&#xD;&#xA;4.未及之处详见施工图。&#xD;&#xA;5.含防火堵洞 盘柜下。&#xD;&#xA;6.包含二次配电，柜与柜之间、设备与设备之间、柜体内部的接线，接地铜排，接地线，通信电缆，控制电缆，铜芯线，电压监测仪等所需一切辅材，投标单位综合考虑在报价内。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="根" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接地极" Qdbm="030409001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="21" Xmtz="1.名称：接地极。&#xD;&#xA;2.材质：热镀锌角钢。&#xD;&#xA;3.规格：L50*50*5 L=2500。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="接地母线" Qdbm="030409002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="45.14" Xh="22" Xmtz="1.名称：接地母线敷设。&#xD;&#xA;2.材质：热镀锌扁钢。&#xD;&#xA;3.规格：扁钢-50*5。&#xD;&#xA;4.外刷双色漆。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆(YJV22-8.7/15KV-3*95mm2)" Qdbm="030408001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="450" Xh="23" Xmtz="1.名称：电力电缆敷设；&#xD;&#xA;2.型号：YJV22-8.7/15kV-3*95mm2（国标,铜芯）；&#xD;&#xA;3.敷设方式、部位：穿管敷设；&#xD;&#xA;4.清单长度按设计图示长度计算，电力电缆弯曲系数，电力井道内弯曲长度由投标单位自行考虑到综合单价中。&#xD;&#xA;" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="24" Xmtz="1.名称：10KV终端电缆头；&#xD;&#xA;2.型号：(YJV22-8.7/15KV-3*95mm2)；&#xD;&#xA;" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="进线电力电缆头" Qdbm="030408006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="25" Xmtz="1.名称：电缆终端头制安。&#xD;&#xA;2.规格：3XI-H4(95)2。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="高压进线套管洞封堵" Qdbm="030408008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="26" Xmtz="1.防水防火封堵。此项为本工程所以封堵均包含在内，不再单独计算&#xD;&#xA;" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="安全工器具" Qdbm="030404003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="27" Xmtz="1.变电所绝缘手套、绝缘鞋、绝缘地毯、灭火器、规章制度、挡鼠板等安全器具，须满足供电部门要求。&#xD;&#xA;2.投标人自行报价，结算不调整。&#xD;&#xA;" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="模拟屏" Qdbm="030404003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="28" Xmtz="1.模拟屏&#xD;&#xA;2.含电源、调试等全部内容。&#xD;&#xA;3.大小规格按现场配置需要。&#xD;&#xA;4.符合供电局验收要求。&#xD;&#xA;5.投标人自行报价，结算不调整。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="挖一般土方" Qdbm="010101002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="457.13" Xh="29" Xmtz="1.挖掘机挖沟槽土，人工配合" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Jxf="0" Lr="0" Mc="回填方" Qdbm="010103001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="393.53" Xh="30" Xmtz="1.基(槽)坑夯填回填土" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="垫层" Qdbm="010501001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19.88" Xh="31" Xmtz="1.100厚C10砼垫层（含模板搭拆、支撑）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="混凝土包裹" Qdbm="010501002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="24.75" Xh="32" Xmtz="1.混凝土包裹" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="CPVC电缆套管" Qdbm="031001006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="440" Xh="33" Xmtz="1.CPVC电缆套管DN200铺设" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="DN200镀锌钢管" Qdbm="031001006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="200" Xh="34" Xmtz="1.DN200镀锌钢管室外铺设" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="座" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆直线井A型(1.0*1.7*3.0)" Qdbm="010401011001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="35" Xmtz="电缆直线井A型1000*1700*3000&#xD;&#xA;1.挖土方(配合机械挖土人工修边坡、整平)&#xD;&#xA;2.C10砼垫层（含模板支撑、搭拆）&#xD;&#xA;3.C25钢筋砼井(含模板支撑、搭拆）&#xD;&#xA;4.现浇砼构件钢筋&#xD;&#xA;5.井内壁用1：2水泥砂浆抹平&#xD;&#xA;6.高强度5门碳纤维盖板&#xD;&#xA;7.土方回填及外运（运距自定）&#xD;&#xA;8.具体尺寸和做法详见图纸设计&#xD;&#xA;" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="座" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆直线井A型砌筑井(1.0*1.7*3.0)" Qdbm="040504001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7" Xh="36" Xmtz="电缆直线井A型砌筑井(1.0*1.7*3.0)&#xD;&#xA;1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，150厚C30钢筋混凝土基础&#xD;&#xA;2.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌体采用Mb10水泥砂浆砌筑、&#xD;&#xA;3.勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆外抹面20，聚合物水泥砂浆内抹面20&#xD;&#xA;4.井盖、井圈材质及规格：5门碳纤维盖板&#xD;&#xA;5.具体要求及做法根据甲方要求及图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="座" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="90°电缆转角砌筑工作井1.2*4.5" Qdbm="040504001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="37" Xmtz="电缆直线井A型砌筑井(1.2*4.5)&#xD;&#xA;1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，150厚C30钢筋混凝土基础&#xD;&#xA;2.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌体采用Mb10水泥砂浆砌筑、&#xD;&#xA;3.勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆外抹面20，聚合物水泥砂浆内抹面20&#xD;&#xA;4.井盖、井圈材质及规格：5门碳纤维盖板&#xD;&#xA;5.具体要求及做法根据甲方要求及图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="座" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆三通井B型砌筑井(1.2*1.7*4.2)" Qdbm="040504001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="38" Xmtz="电缆直线井A型砌筑井(1.2*4.5)&#xD;&#xA;1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，150厚C30钢筋混凝土基础&#xD;&#xA;2.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌体采用Mb10水泥砂浆砌筑、&#xD;&#xA;3.勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆外抹面20，聚合物水泥砂浆内抹面20&#xD;&#xA;4.井盖、井圈材质及规格：5门碳纤维盖板&#xD;&#xA;5.具体要求及做法根据甲方要求及图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="根" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆标志桩(-100*100*600)" Qdbm="080601011001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9" Xh="39" Xmtz="电缆标志桩(-100*100*600)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="块" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆标志板(-250*250*40)" Qdbm="040205004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9" Xh="40" Xmtz="电缆标志板(-250*250*40)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="防静电活动地板" Qdbm="011104004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="149.82" Xh="41" Xmtz="1.防静电活动地板600*600*35&#xD;&#xA;2.支架高度H=500" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="离心式泵" Qdbm="030109001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="42" Xmtz="1.潜水泵安装（包含阀门，管道、闸阀、止回阀、压力表、橡胶软接）&#xD;&#xA;2.JYWQ50-20-10-1200-1.5&#xD;&#xA;3.含配套控制柜及电缆、配管" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
<Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示系统计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="高低压系统调试" Qdbm="030414002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="43" Xmtz="1.名称：高低压系统调试。&#xD;&#xA;2.包含本配电站所有配电系统调试（如变压器、负荷隔离开关、断路器、母线、电缆及接地系统等），投标人自行综合考虑，结算不调整。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0"/>
</QdBt>
</Qdxm>
<Csxm>
<ZjCs>
<ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
<AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="基本费" Xmlb="1.1"/>
<AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="增加费" Xmlb="1.2"/>
<AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3"/>
</ZjCsMx>
<ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="夜间施工" Xh="2" Xmlb="0"/>
<ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="非夜间施工照明" Xh="3" Xmlb="0"/>
<ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="冬雨季施工" Xh="4" Xmlb="0"/>
<ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="已完成工程及设备保护" Xh="5" Xmlb="0"/>
<ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="临时设施" Xh="6" Xmlb="0"/>
<ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="赶工措施" Xh="7" Xmlb="0"/>
<ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="工程按质论价" Xh="8" Xmlb="2"/>
<ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="住宅分户验收" Xh="9" Xmlb="0"/>
<ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="10" Xmlb="0"/>
</ZjCs>
<DjCs/>
</Csxm>
<Qtxm>
<QtxmMx Bz="明细详见表-12-1" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1"/>
<QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2"/>
<QtxmMx Bz="明细详见表-12-2" Je="0" Mc="材料（工程设备）暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1"/>
<QtxmMx Bz="明细详见表-12-3" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2"/>
<QtxmMx Bz="明细详见表-12-4" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3"/>
<QtxmMx Bz="明细详见表-12-5" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4"/>
</Qtxm>
<Zlje/>
<Clzg/>
<Zygczg/>
<Jrg>
<JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="1"/>
<JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="2"/>
<JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="3"/>
<JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="4"/>
</Jrg>
<Zcbfwf/>
<Zjxmjdkzffj/>
<Fbrgycl/>
<Cbrgycl/>
<Rcjhz/>
</Dwgcxx>
</Dxgcxx>
</JingJiBiao>
